# QA 교정

1. On the home view, go to the Tool tab and select QA Calibration on the left pane.

2. Modify the parameters on the QA Calibration window and select Apply to implement the changes.

   매개변수 | 설명
   --- | ---
   활성화 | 켜짐: 외부 공구 구성 옵션 활성화 꺼짐: 외부 공구 구성 옵션 비활성화
   가상 스테이션 | Select the ellipsis icon to connect the tool to a virtual station.
   연결 유형 | TCP 포트를 통해 연결 또는 COM 포트를 통해 연결
   COM 포트 | 연결 유형 COM 포트를 선택하면 표시됩니다. 사용 가능한 COM 포트가 있는 드롭다운 목록을 표시합니다.
   TCP 포트 | 연결 유형 TCP 포트를 선택하면 표시됩니다. 미리 설치된 TCP 포트를 표시합니다.