# Live-Ergebnisse

The Live Results tap shows results from the different virtual stations on the controller.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Schraubergebnisse an der Power Focus XCPower Focus XC Steuerung angezeigt und in den verschiedenen Ergebnisansichten bereitgestellte Informationen gelesen werden.

## Ereignisinformationen lesen

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:

1 | Name der virtuellen Station
2 | Ergebnisstatus: Eine IO-Verschraubung wird grün angezeigt. Eine gerade ausgeführte Verschraubung wird gelb angezeigt. Eine NIO-Verschraubung wird rot angezeigt.
3 | Name des Verschraubungsprogramms
4 | Message indicating the reason of the NOK result
5 | Anzugsdrehmoment Nm
6 | Solldrehmoment
7 | Anziehwinkel überschritten
8 | Sollwinkel

Bei Ausführung einer Verschraubung werden die jeweiligen Ergebnisse in der Steuerung gespeichert. Ergebnisse können auch an ein externes System, wie beispielsweise ToolsNet, gesendet oder mittels der Export-Funktion zur Analyse exportiert werden.

In diesem Abschnitt

- Anzeige des Protokollstatus