# 配置 ToolsNet 连接

要将控制器连接至 ToolsNet 来采集拧紧结果，需在控制器上配置并激活 ToolsNet 协议设置。

1. On the home view, go to the Settings tab and select Server Connections on the left pane.

2. 在 ToolsNet 窗口中，设置以下参数：

   字段 | 说明
   --- | ---
   开/关 | 启用/禁用与 ToolsNet 服务器的通讯
   服务器端口 | ToolsNet 服务器端口
   服务器主机 | ToolsNet 服务器 IP 地址

3. 选择应用。

若要查看 ToolsNet 连接结果，请选择结果图标并转到实时结果视图。然后，选择 按钮。在出现的对话框中，选择服务器连接选项卡。

有关如何配置 ToolsNet 的信息，请参阅 ToolsNet 8 用户指南。