# Configurer la connexion de ToolsTalk

Pour connecter un coffret à ToolsTalk, configurer et activer les réglages du protocole ToolsTalk sur le coffret.

1. On the home view, go to the Settings tab and select Server Connections on the left pane.

2. Dans la fenêtre ToolsTalk, régler les paramètres suivants :

   Champ | Description
   --- | ---
   Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le serveur ToolsTalk
   Port serveur | Port du serveur ToolsTalk
   Hôte serveur | Adresse IP du serveur ToolsTalk

3. Sélectionner Appliquer.

Pour visualiser l’état de la connexion à ToolsTalk, sélectionner l'icône Résultats puis accéder à la vue Résultats en direct. Then, select the Protocol Connection button . Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionner l’onglet Connexions au serveur.

Pour plus d’informations sur la manière de configurer ToolsTalk, consulter le Guide d'utilisation de ToolsTalk 2.