# Prístup k ovládaču na sieti LAN

Select the Network menu and on the Factory Ethernet Port window, click Edit. Then, set Enabled to On to alter the Ethernet settings.

Zapojte sieťový kábel k továrenskému ethernetovému portu a potom buď manuálne špecifikujte požadované informácie alebo, ak sú dostupné, použite informácie, ktoré poskytne server DHCP. Požadované informácie sú:

- IP adresa

- Maska podsiete

- Brána

Tieto informácie vám poskytne miestny administrátor systému.

Keď použijete manuálnu možnosť, máte k dispozícii nastavenia pre použitie DNS servera.