# Konfiguration des Protokolls

Zugriff auf Power Focus XCPower Focus XC erfolgt entweder über die Atlas Copco Software ToolsTalk oder über einen Webbrowser im Ortsnetz (LAN). ToolsTalk wird zur Konfiguration einer oder mehrerer Steuerungen verwendet, und ToolsNet zur Ergebnisprotokollierung.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der ToolsTalk-Verbindung
- Konfiguration der ToolsNet-Verbindung
- Konfiguration eines Lizenzmanagers