# Configuration des Alarmes d'outil

Des alarmes sont définies pour contrôler le moment où une maintenance ou un étalonnage doivent être effectués sur les outils connectés au coffret. The tool service interval and other relevant information about the connected tools can be found on the Tool tab.

To access to the tool alarms, go to he Settings tab on the home view and select Alarms on the left pane.

Différentes alarmes d'outil
Window (Fenêtre) | Description
--- | ---
Alarme de l'indicateur d'entretien | Activation d'une alarme lorsque la périodicité d'entretien de l'outil est atteinte.
Verrouillage outil après alarme | Verrouiller l'outil lorsque la périodicité d'entretien est atteinte.
Alarme d'étalonnage | Activation de l'alarme d'étalonnage de l'outil pour tous les outils connectés au coffret.
Oil supervision alarm | Activation de l'alarme d'étalonnage de l'outil pour tous les outils connectés au coffret. Slide the Tool lock after alarm option to On to lock the corresponding tool when this alarm goes off.