# WLAN a Bluetooth pre bezdrôtové nástroje

Ovládač Power Focus XCPower Focus XC má vstavaný bezdrôtový LAN a Blueetooth rádiové moduly, ktoré aktivujú spojenie bezdrôtových nástrojov k ovládaču, pomocou procesu párovania. Keď je párovanie pripravené, nástroj sa automaticky pripojí k ovládaču, akonáhle bude v jeho v rozmedzí. Nástroj spárovaný s ovládačom sa môže spojiť len s daným špecifickým ovládačom, aj keď je nastavený ďalší ovládač, ktorý bude používať rovnaký rádiový kanál.

WLAN rádiový modul v ovládači môže pripojiť až tri nástroje naraz, zatiaľ čo Bluetooth modul povoľuje šesť simultánnych pripojení.

V tejto sekcii

- Režim párovania pre nástroj STB a STwrench
- Požiadavky na Bluetooth
- Obmedzenia bezdrôtových nástrojov
- Párovanie bezdrôtového nástroja s ovládačom
- Pripojenie nástrojov BCP/BCV-RE