# Konfigurera en hylsväljare:

1. On the home view, go to the Configurations tab and select Socket selector on the left pane. Välj Plus-ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet att skapa ett externt verktyg.

2. Ge konfigurationen ett namn

3. Select Edit.

4. Klicka på Lägg till eller Ta bort för rätt antal hylsfack, välj sedan alla fack som måste vara aktiva (anges i blått)

5. Set Control to External if the socket selection is to be controlled by an external system.