# Diagnosekonfiguration

Auf die I/O-Diagnose für ein spezifisches Zubehörteil kann über die Info-Option in der Ansicht der virtuellen Station für Zubehör zugegriffen werden.

Accessing the diagnostics configuration:

1. On the home view, go to the Virtual Station tab and select a Virtual Station on the left pane.

2. Go to the Accessories window, select Info and then Diagnostics.

3. Aktivieren Sie den Überwachungsmodus oder den Zwangsmodus mithilfe des Schalters.
   Die Status der Eingangs- und Ausgangssignale sind unter den entsprechenden Reitern verfügbar.

Auf die Diagnose kann jeweils nur von einem einzigen Bediener bzw. einer einzigen Funktion aus zugegriffen werden. Wenn die Diagnose bereits aktiv ist, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.