# Configurazione del protocollo

Power Focus XCPower Focus XC può essere impostato per comunicare con i server che eseguono un gestore di licenze Atlas Copco, così come i due software Atlas Copco ToolsTalk e ToolsNet. ToolsTalk viene utilizzato per configurare uno o più controller. ToolsNet viene utilizzato per gestire i rapporti dei risultati.

In questa sezione

- Configurazione della connessione ToolsTalk
- Configurazione della connessione ToolsNet
- Configurare un gestore di licenze