# Modo «Cambiar punta»

1. Configure el interruptor giratorio a la posición «Cambiar punta».

2. Se expulsa el tornillo al cabezal de alimentación del módulo de apriete de la alimentación de tornillos y la punta completa se mueve hacia adelante.

   Ahora, por ejemplo, se puede cambiar la punta del módulo de apriete de la alimentación de tornillos.

3. Después de completar el cambio, configure el interruptor giratorio a la posición «Automático».

   La punta completa en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos se mueve hacia atrás y se carga un tornillo.

## Aplicable a: