# Vaciado y limpieza de los contenedores de recogida

La abrasión del tornillo se acumula en los contenedores de recogida. Se deben vaciar periódicamente, dependiendo del desgaste de los tornillos.

Un contenedor de recogida está situado en la parte delantera, debajo de la conexión del tubo de alimentación, y otro en la parte trasera (imagen inferior). Los contenedores de recogida se pueden retirar con una llave hexagonal después de desatornillar los 8 tornillos M5 y luego pueden vaciarse.

## Aplicable a: