# Entleeren und Reinigen der Auffangbehälter

Schraubenabrieb sammelt sich in den Auffangbehältern. Sie müssen je nach Verschleiß der Schrauben regelmäßig geleert werden.

Ein Auffangbehälter befindet sich vorne unter dem Zuführrohranschluss und einer befindet sich hinten (untere Abbildung). Die Auffangbehälter können nach dem Lösen der M5x8-Schrauben mit einem Inbusschlüssel entfernt und dann geleert werden.

## Gilt für: