# Lagerung

Die Geräte und gegebenenfalls die Ersatzteile sollten verpackt gelagert werden, um einen weiteren Schutz vor Umwelteinflüssen zu gewährleisten.

Die folgenden Lagerungsbedingungen sind zu beachten

- Niemals im Freien lagern - auch nicht für kurze Zeit

- Die Komponenten sollten an einem trockenen Ort gelagert und vor Staub und aggressiven Medien geschützt werden

- Vor Sonnenlicht schützen

- Mechanische Vibrationen vermeiden

- Lagertemperatur: + 10 ° C bis + 55 ° C. Hohe Temperaturschwankungen sollten vermieden werden

- Relative Feuchtigkeit 5% bis 95% (nicht kondensierend)

- Wenn das Gerät länger als einen Monat gelagert wird, sollte der Zustand aller Teile und der Verpackung regelmäßig überprüft werden, falls erforderlich, die Aufbewahrung überholen / erneuern

- Wenn möglich, sollte die Verpackung nur unmittelbar vor der Montage entfernt werden

Die Verpackung kann weitere Informationen zu Transport und Lagerung enthalten. Diese Informationen müssen unbedingt beachtet werden.

## Gilt für: