# Instrucciones de mantenimiento

ADVERTENCIA

Riesgo eléctrico

Riesgo de descargas eléctricas.

- Desconecte siempre la máquina y el equipo de cualquier fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación.

ADVERTENCIA

Peligro de corte

Los objetos afilados pueden causar lesiones físicas, especialmente en las manos.

- Utilice siempre guantes anticorte cuando cambie componentes, realice reparaciones o retire un bloqueo.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Si es necesario sustituirlos, únicamente se pueden utilizar los fusibles originales de Atlas Copco Industrial Technique AB con el amperaje especificado.

En esta sección

- Drenar automáticamente la condensación
- Drenar manualmente la condensación
- Vaciado y limpieza de los contenedores de recogida
- Sustitución del tubo de alimentación.

## Aplicable a: