# Sostituzione del tubo di alimentazione

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

1. Aprire il coperchio.

2. Svitare la vite di serraggio sul collegamento ed estrarre il tubo di alimentazione e il collegamento relativo.

3. Spingere il nuovo tubo di alimentazione sul raccordo del tubo di alimentazione. Spingere la connessione del tubo di alimentazione, insieme al tubo, nella connessione sull'alimentatore delle viti, quindi serrare la vite di bloccaggio.

## Applicabile a: