# Instructions de maintenance

AVERTISSEMENT

Danger électrique

Risque d’électrocution.

- Toujours débrancher la machine et l’équipement de toute alimentation électrique avant d’effectuer l’entretien ou une réparation.

AVERTISSEMENT

Danger de coupure

Les objets tranchants peuvent causer des blessures corporelles, surtout aux mains.

- Toujours porter des gants résistants aux coupures lors du remplacement de composants, de réparations ou de retrait d’un bourrage.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

Seuls les fusibles d'origine Atlas Copco Industrial Technique AB avec l'ampérage spécifié peuvent être utilisés, s'ils doivent être remplacés

Dans cette section

- Vidanger automatiquement le condensat
- Vidanger manuellement le condensat
- Vider et nettoyer les conteneurs de collecte
- Remplacer le tuyau d’alimentation

## S’applique à :