# Wartungsintervalle

Es wird empfohlen, Reparaturen und vorbeugende Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es sofort überprüft werden. Während der Reparatur müssen alle Teile sorgfältig gereinigt und defekte oder verschlissene Teile müssen ersetzt werden.

Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör. Der Anschluss von ungeeignetem Zubehör ist eine potenzielle Gefahrenquelle.

## Täglich durchzuführen

Führen Sie eine Sichtprüfung auf Beschädigungen der Kabel (elektrisch und pneumatisch) durch. Bei mechanischem Verschleiß oder einem elektrischen Defekt muss das entsprechende Kabel ausgetauscht werden.

## Wöchentlich durchzuführen

WARNUNG

Gefahren durch Splitter

Verwenden Sie niemals Druckluft zur Reinigung des Produkts. Projektile können zu schweren Verletzungen führen, insbesondere im Bereich der Augen.

- Verwenden Sie niemals Druckluft zur Reinigung des Produkts.

- Verwenden Sei einen Staubsauger oder eine Bürste zur Reinigung des Produkts.

Reinigen der Schraubenvorschubeinheit

- Entfernen Sie Staub und Schraubenabrieb an der Außenseite und der Innenseite der Schraubenvorschubeinheit mit einem Staubsauger oder einer Bürste.

  Kondensat aus der Druckluft ablassen

  - Überprüfen Sie den Wasserstand im Regler und lassen Sie ihn gegebenenfalls ab.

## Monatlich durchzuführen

WARNUNG

Druckluft

Hoher Luftdruck kann schwere Schäden und Personenschäden verursachen.

- Nicht den Maximalluftdruck überschreiten.

- Stellen Sie sicher, dass keine beschädigten oder losen Schläuche und Anschlussstücke vorhanden sind.

Zuführrohr

- Führen Sie eine Sichtprüfung auf Beschädigungen durch und prüfen Sie, ob es fest mit dem Anschluss an der Schraubenvorschubeinheit verbunden ist. Falls erforderlich, ersetzen Sie das Zuführrohr.

Linearführung

1. Überprüfen Sie die Linearführung auf Verschleiß.

2. Wenn die Linearführung abgenutzt ist, vergrößert sich der Abstand zwischen der Linearführung und der Abdeckschiene, sodass die Schrauben übereinander gleiten und die Linearführung blockieren können.

Die Linearführung sollte nur von Servicetechnikern Atlas Copco ausgetauscht werden.

Trenneinheit

1. Überprüfen Sie die Messerklinge und die Kopfplatte auf Verschleiß.

2. Wenn beispielsweise die Messerklinge oder die Kopfplatte abgenutzt ist, verklemmt sich die Schraube, wenn sie getrennt wird. Ersetzen Sie bei Verschleiß oder Defekt die Messerklinge und die Kopfplatte oder die gesamte Trenneinheit.

Die Messerklinge und die Kopfplatte sollten nur von Servicetechnikern Atlas Copco ausgetauscht werden.

## Gilt für: