# Composants principaux du Système d’alimentation en vis

Les composants individuels ou la composition du système peuvent être spécifiques au client, et peuvent donc différer des composants affichés ici.

Le système de serrage de vis est composé des composants principaux suivants

N° | Composant | Fonction
1 | Module de serrage avec alimentation en vis Outil d’entraînement Partie avant de l’alimentation en vis | Pour effectuer le processus de serrage
2 | Power Focus 6000 | Contrôle et surveillance du processus de serrage et d’alimentation en vis
3 | Unité d’alimentation en vis | Transporter, trier et séparer les vis, alimenter les vis dans le module de serrage avec alimentation en vis à l'aide d'air comprimé
4 | Câble d’outil | Raccord électrique entre le Power Focus 6000 et le module de serrage d'alimentation en vis
5 | Ligne de raccordement | Raccord électrique entre la gâchette sur le module de serrage avec alimentation en vis et l’unité d’alimentation en vis
6 | Raccordement pneumatique | Raccord pneumatique pour la course avant et la course arrière entre le module de serrage avec alimentation en vis et l’unité d’alimentation en vis
7 | Câble de connexion | Raccord électrique entre le Power Focus 6000 et l’unité d'alimentation en vis
8 | Ligne du signal | Raccord électrique entre le Power Focus 6000 et l’unité d'alimentation en vis
9 | Tuyau d’alimentation | Transport pneumatique des vis depuis l’unité d’alimentation en vis vers le module de serrage avec alimentation en vis

Pour plus d’informations sur le module de serrage avec alimentation en vis, consulter les informations produit du Module de serrage avec alimentation en vis.

Pour plus d’informations sur le Power Focus 6000, consulter les informations produit du Power Focus 6000.

Dans cette section

- Composants et fonction de l’unité d’alimentation en vis
- Cassette de vis
- Unité de transport par échelons et Guide linéaire
- Unité de séparation
- Vue d’ensemble des composants électriques et pneumatiques
- Tuyau d’alimentation
- Commandes
- Description fonctionnelle de l’unité d’alimentation en vis

## S’applique à :