# Funcionamiento automático de la alimentación de tornillos

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

Nunca maneje la herramienta con objetos sueltos. Pueden producirse estrangulamientos, pérdidas de cabello u otras lesiones físicas graves si no se mantiene la ropa suelta, las joyas, los colgantes y el pelo alejados de la herramienta o de los accesorios.

- Nunca lleve guantes cuando maneje la herramienta.

- Mantenga la ropa suelta, las joyas, los colgantes y el pelo alejados del eje o de los accesorios giratorios.

ADVERTENCIA

Aire comprimido

El aire a alta presión puede provocar graves daños y lesiones corporales.

- No exceda la presión máxima del aire.

- Asegúrese de que las mangueras y los accesorios no estén sueltos ni dañados.

ADVERTENCIA

Piezas móviles

Nunca opere la máquina con la tapa de cubierta abierta. Las partes móviles pueden causar lesiones físicas, especialmente en las manos.

- Cierre siempre la tapa de la cubierta antes de operar la máquina.

## Requisitos

No emplee la fuerza al manipular la unidad de alimentación de tornillos.

Compruebe la unidad de alimentación de tornillos para ver si hay algún ajuste incorrecto, piezas móviles atascadas, daños y otros fallos que podrían afectar al correcto funcionamiento del dispositivo.

- La unidad de alimentación de tornillos está conectada a la corriente, al aire comprimido, al Power Focus 6000 y al módulo de apriete de la alimentación de tornillos.

- El tubo de alimentación conecta la unidad de alimentación de tornillos y el módulo de apriete de la alimentación de tornillos.

- El módulo de apriete de la alimentación de tornillos está conectado eléctrica y neumáticamente a la unidad de alimentación de tornillos.

- El módulo de apriete de la alimentación de tornillos está conectado al Focus 6000.

## Llenado del contenedor de tornillos

- Solo hay que llenar el contenedor de tornillos con tornillos y los tornillos que hayan caído en otras zonas deben retirarse.

- Únicamente llene el contenedor de tornillos con tornillos hasta la marca indicada.

## Solicitar y alimentar un tornillo

ADVERTENCIA

Peligro de aire de presión alta y proyectiles

Compruebe siempre que todas las conexiones entre el tubo de alimentación y el brazo giratorio están correctamente fijadas antes de presurizar la herramienta. De lo contrario, los tornillos pueden salir a alta velocidad y causar lesiones graves, especialmente en los ojos.

- Por esta razón, el suministro de energía neumática se debe desconectar y ventilar durante cualquier trabajo en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos, o se debe configurar el modo «Cambiar punta» en la unidad de alimentación de tornillos.

1. Active el Power Focus 6000.

2. Cuando la fuente de alimentación de la unidad de alimentación de tornillos está encendida, se enciende el indicador luminoso de estado.

   Configure el interruptor giratorio a la posición «Automático».

3. Apriete el gatillo en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos

4. Se pide un tornillo y sale de la unidad de alimentación de tornillos a través del tubo de alimentación.

En esta sección

- Modo «Cambiar punta»
- Error del sistema

## Aplicable a: