# Conexión de la unidad de alimentación de tornillos al suministro de aire comprimido

ADVERTENCIA

Aire comprimido

El aire a alta presión puede provocar graves daños y lesiones corporales.

- No exceda la presión máxima del aire.

- Asegúrese de que las mangueras y los accesorios no estén sueltos ni dañados.

El aire comprimido deberá estar libre de cualquier tipo de contaminación.

1. Utilice la válvula de cierre (1) para desconectar el suministro de aire comprimido. Esto expulsará los movimientos no deseados.

2. Conecte el tubo del suministro de aire comprimido al suministro de aire de la unidad de alimentación de tornillos (2).

3. Si todos los componentes del sistema de alimentación de tornillos están conectados neumáticamente, el suministro de aire comprimido puede reactivarse al activar la válvula de cierre.

## Aplicable a: