# Raccorder l’unité d’alimentation en vis à l’alimentation en air comprimé

AVERTISSEMENT

Air comprimé

L'air à haute pression peut provoquer des accidents graves et des dégâts sérieux.

- Ne pas dépasser la pression d'air maximale.

- S'assurer qu'il n'y a pas de flexibles ou de raccords endommagés ou mal branchés.

L'air comprimé doit être exempt de tout type de contamination.

1. Utiliser la valve de coupure (1) pour couper l’alimentation en air comprimé. Cela permettra d'aérer et de se prémunir contre les mouvements indésirables.

2. Raccorder le tuyau d'alimentation en air comprimé à l'alimentation en air de l'unité d'alimentation en vis (2).

3. Si tous les composants du système d'alimentation en vis sont raccordés pneumatiquement, l'alimentation en air comprimé peut être réactivée en ouvrant la valve de coupure.

## S’applique à :