# Commandes

N° | Description | Fonction
1 | Commutateur rotatif | Position « Changement d’embout » : L'embout complet du module de serrage avec alimentation en vis se déplace vers l'avant, et la vis est éjectée. Position « Automatique » : L'embout complet du module de serrage avec alimentation en vis se déplace vers l'arrière, et la vis est chargée.
2 | Bouton poussoir lumineux : | S’allume en jaune en cas d’erreur. Les erreurs peuvent être acquittées.
3 | Témoin d’état | Allumé en blanc lorsqu’il est prêt. Éteint lorsque hors tension.
4 | Régulateur | L’alimentation en air comprimé.
5 | Valve de coupure | Allume/Éteint l’alimentation en air comprimé et la ventilation.

## S’applique à :