# Steuerungen

Nr. | Beschreibung | Funktion
1 | Drehschalter | Position „Bitwechsel”: Das Bit Complete am Schraubenvorschub-Spannmodul bewegt sich vorwärts und die Schraube wird ausgeworfen. Position „Automatik”: Das Bit Complete am Schraubvorschub-Spannmodul bewegt sich rückwärts und eine Schraube wird geladen.
2 | Beleuchtete Drucktaste | Leuchtet gelb auf im Falle eines Fehlers. Fehler können bestätigt werden.
3 | Statusanzeige | Leuchtet weiß auf, wenn bereit. Im ausgeschalteten Zustand nicht beleuchtet.
4 | Regler | Die Druckluftzufuhr.
5 | Absperrventil | Druckluftzufuhr und -entlüftung EIN- / AUSSCHALTEN.

## Gilt für: