# Composants et fonction de l’unité d’alimentation en vis

## Construction

- Carter avec cassette de vis, unité de transport par échelons, guide linéaire et unité de séparation

- Carter avec alimentation électrique

- Carter avec composants électriques et pneumatiques

- Capteurs pour la surveillance

## Composants principaux

N° | Description | Fonction
1 | Carter | Cassette de vis avec trappe de remplissage. Unité de transport par échelons : Transporter les vis vers le haut. Guide linéaire : Transporter les vis. Glissière : Disposition et transport des vis. Unité de séparation : Séparation des vis.
2 | Commandes | Commutateur rotatif : Mode « Automatique » ou « Changement d’embout ». Bouton poussoir lumineux : Affichage des erreurs, acquittement des erreurs Témoin d’état.
3 | Connexions | Connexion au Power Focus 6000, signal de démarrage pour le module de serrage avec alimentation en vis et autres connexions.
4 | Carter de l’alimentation électrique | Contrôle de la tension et connecteur IEC pour le raccordement au secteur.
5 | Bague capteur | Bague pour le tuyau d’alimentation, le capteur détecte les vis sortantes vers le module de serrage avec alimentation en vis.
6 | Carter | Composants électriques et pneumatiques.
7 | Unité de maintenance | Réducteur de pression avec valve de coupure et filtre.
8 | Raccordements pneumatiques | Raccord pneumatique pour la course avant et la course arrière entre le module de serrage avec alimentation en vis et l’unité d’alimentation en vis.
9 | Alimentation en air | Raccordement vers l'alimentation en air comprimé.

## Le processus d’alimentation

- Les vis remplissent la cassette de vis via la trappe de remplissage.

- Depuis la cassette de vis, les vis atteignent l'unité de transport par échelons et sont transportées vers le haut par des échelons mobiles.

- Les vis tombent dans le bloc en V du guide linéaire (suspendu au collier), où elles sont guidées dans l'unité de séparation.

## Le processus de séparation

- Lorsqu'une vis est nécessaire dans le module de serrage avec alimentation en vis, une seule vis est séparée des fixations alignées sur le guide linéaire.

- La vis séparée est expulsée dans le module de serrage avec alimentation en vis.

## S’applique à :