# Sustitución del tubo de alimentación.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

1. Abra la tapa de la cubierta.

2. Desatornille el tornillo de sujeción de la conexión y extraiga el tubo de alimentación y la conexión del tubo de alimentación.

3. Empuje el nuevo tubo de alimentación dentro de la conexión del tubo de alimentación. Empuje la conexión del tubo de alimentación con el tubo dentro de la conexión de la unidad de alimentación de tornillos, luego apriete el tornillo de sujeción.

## Aplicable a: