# Descrizione funzionale dell'alimentatore delle viti

L'alimentatore delle viti immagazzina, trasporta, ordina e separa le viti, trasportandole al modulo di serraggio di alimentazione delle viti attraverso il tubo di alimentazione.

- Nel contenitore dell'alimentatore delle viti è presente una riserva di viti. Il livello di riempimento viene controllato da un sensore posto nella parte inferiore del contenitore delle viti. Facoltativamente, per monitorare il livello è possibile utilizzare un sensore a ultrasuoni.

- Le viti passano dal contenitore delle viti al convogliatore a gradini. Le viti vengono spostate verso l'alto tramite gradini mobili.

- Le viti cadono sul blocco a V dalla parte superiore del convogliatore a gradini.

- Quindi, cadono nella guida lineare agganciata al colletto. In questo punto, vengono inviate all'unità di separazione. L'ordinamento pneumatico provoca la caduta delle viti non ordinate nel contenitore delle viti. Il sensore di riempimento del binario controlla il livello di riempimento della guida lineare. Se la guida lineare è piena, non vengono inviate altre viti al convogliatore a gradini.

- Se viene richiesta una vite nella testa di alimentazione del modulo di serraggio di alimentazione delle viti, lo scivolo di separazione invia una singola vite.

- Quindi, viene spinta nel modulo di serraggio di alimentazione delle viti attraverso il tubo di alimentazione.

## Applicabile a: