# Componentes y funciones de la unidad de alimentación de tornillos

## Estructura

- Carcasa con contenedor de tornillos, unidad transportadora escalonada, guía lineal y unidad de separación

- Carcasa con fuente de alimentación

- Carcasa con componentes eléctricos y neumáticos

- Sensores para la monitorización

## Componentes principales

N.º | Descripción | Función
1 | Carcasa | Contenedor de tornillos con trampilla de llenado Unidad transportadora escalonada: transporta los tornillos hacia arriba. Guía lineal: transporta los tornillos. Deslizante: realiza la disposición y transporta los tornillos. Unidad de separación: separa los tornillos.
2 | Controles | Interruptor giratorio: modo «Cambiar punta» o «automático». Pulsador luminoso: visualización de errores, errores de reconocimiento. Indicador luminoso de estado.
3 | Conexiones | Conexión al Power Focus 6000, señal de inicio para el módulo de apriete de la alimentación de tornillos y otras conexiones.
4 | Carcasa para la fuente de alimentación | Tensión de control y conector IEC para la conexión a la red.
5 | Sensor de anillo | Casquillo del tubo de alimentación. El sensor detecta los tornillos salientes del módulo de apriete de la alimentación de tornillos.
6 | Carcasa | Componentes eléctricos y neumáticos.
7 | Unidad de mantenimiento | Reductor de presión con válvula de cierre y filtro.
8 | Conexiones de aire | Conexión neumática para el recorrido hacia delante y de retorno entre el módulo de apriete de la alimentación de tornillos y la unidad de alimentación de tornillos.
9 | Suministro de aire | Conexión al suministro de aire comprimido.

## Proceso de alimentación

- El contenedor de tornillos se llena de tornillos a través de la trampilla de llenado.

- Desde el contenedor de tornillos, los tornillos llegan a la unidad transportadora escalonada y se transportan hacia arriba a través de escalones móviles.

- Los tornillos (suspendidos en el casquillo) caen en el bloque en V de la guía lineal, donde se les guía hacia la unidad de separación.

## Proceso de separación

- Cuando el módulo de apriete de la alimentación de tornillos necesita un tornillo, se separa un solo tornillo de los sujetadores alineados en la guía lineal.

- El tornillo separado se introduce dentro del módulo de apriete de la alimentación de tornillos.

## Aplicable a: