# Svuotamento automatico della condensa

NOTA

La condensa può causare danni al sistema ad aria compressa

Con uno scarico della condensa completamente automatico, la valvola si apre automaticamente non appena il galleggiante ha raggiunto il punto più alto. La valvola si chiude automaticamente quando il galleggiante raggiunge il punto più basso.

Per passare alla modalità automatica, ruotare la vite di scarico in senso antiorario fino in fondo.

Se la vite è completamente serrata, il drenaggio automatico è bloccato.

## Applicabile a: