# Comandi

N. | Descrizione | Funzione
1 | Interruttore rotante | Posizione "Cambio punta": la punta completa sul modulo di modulo di serraggio di alimentazione delle viti si sposta in avanti e la vite viene espulsa. Posizione "Automatico": la punta completa sul modulo di serraggio di alimentazione delle viti si sposta all'indietro per caricare una vite.
2 | Pulsante luminoso | Diventa gialla in caso di errore. È possibile riconoscere gli errori.
3 | Spia di stato | Diventa bianca quando il prodotto è pronto. Si spegne quando il prodotto è disattivo.
4 | Regolatore | Alimentazione di aria compressa.
5 | Valvola di arresto | Attiva/disattiva l'alimentazione dell'aria compressa e la ventilazione.

## Applicabile a: