# 螺丝进给单元的组装和连接

警告

挤压危险

切勿在无人协助的情况下运输或携带螺钉送料装置。螺钉送料装置很重，如果掉落，可能会导致严重的人身伤害。

- 螺钉送料装置只能在合适的提升机（可选悬挂装置）的帮助下运输。

- 两个人必须使用手柄搬运螺钉送料装置。

警告

挤压危险

切勿将螺钉送料装置放在不稳固的表面上。由于振动，螺钉送料装置会在其放置的表面上移动并掉落，从而导致严重的人身伤害。

- 防止螺钉送料装置掉落。

- 将螺钉送料装置放在有止动缘的地方或有合适凹槽的表面。

小心

绊倒和缠绕危险

通过将设备插头插入尽可能近的插座来防止电缆拖拽。对于固定式设备，如果不可避免要使用拖拽的电缆，请使用束线带和盖板。

螺丝进给单元的定位应确保方便进行控制，并且电缆和软管的布线不会有急弯。

螺丝进给单元必须水平且对齐。

## 将螺丝进给单元连接到进给管

1. 打开罩盖。

2. 将进给管推入进给管接头。推动进给管接头，使其穿过环形传感器并进入螺丝进给单元上的接头 (1)

3. 通过拧紧螺丝进给单元上的接头上的夹紧螺丝来固定进给管接头。

4. 将进给管的另一端连接到螺丝进给拧紧模块的旋转臂（请参阅螺丝进给拧紧模块的产品信息）。

## 将螺丝进给单元连接到气动前进和返回行程

1. 将用于前进行程的软管（黑色）推到带有黑色环 (2) 的接头上。

2. 将用于返回行程的软管（黄色）推到带有黄色环 (3) 的接头上。

3. 将前进和返回行程软管的另一端连接到螺丝进给拧紧模块上的相应接头上（请参阅螺丝进给拧紧模块的产品信息）。

## 将螺丝进给单元连接到螺丝进给拧紧模块上的启动按钮上

1. 将连接线连接到端子 (B25, 4)。

2. 将连接线的另一端连接到螺丝进给拧紧模块上的相应接头上（请参阅螺丝进给拧紧模块的产品信息）。

## 将螺丝进给单元连接到 Power Focus 6000

1. 将用于控制 Power Focus 6000 的电压的连接电缆连接到接头 (B26)。

2. 将来自 Power Focus 6000 的信号线连接到接头 (B22) 或 (B23)。

## 将螺丝进给单元连接到网络

- 将电源插头插入插座。

## 适用于：