# Modalità Cambio punta

1. Posizionare l'interruttore rotante in posizione "Cambio punta".

2. La vite viene espulsa dalla testa di alimentazione del modulo di serraggio di alimentazione delle viti e la punta completa si sposta in avanti.

   Adesso è possibile cambiare la punta sul modulo di serraggio di alimentazione delle viti.

3. Dopo aver completato la modifica, posizionare l'interruttore rotante in posizione "Automatico".

   La punta completa sul modulo di serraggio di alimentazione delle viti si sposta all'indietro e viene caricata una vite.

## Applicabile a: