# Vider et nettoyer les conteneurs de collecte

L'abrasion des vis s'accumule dans les conteneurs de collecte. Ils doivent être vidés régulièrement, en fonction de l'usure des vis.

Un conteneur de collecte est situé à l'avant, sous le raccord du tuyau d'alimentation, et un autre à l'arrière (illustration du bas). Les conteneurs de collecte peuvent être retirés avec une clé hexagonale après avoir dévissé les vis M5x8 et peuvent ensuite être vidés.

## S’applique à :