# Descripción funcional de la unidad de alimentación de tornillos

La unidad de alimentación de tornillos almacena, transporta, clasifica y separa los tornillos y los transporta a través del tubo de alimentación al módulo de apriete de la alimentación de tornillos.

- Hay un suministro de tornillos en el contenedor de tornillos de la unidad de alimentación de tornillos. En el fondo del contenedor de tornillos, un sensor monitoriza el nivel de llenado. De manera opcional, se puede usar un sensor ultrasónico para monitorizar el nivel.

- Los tornillos llegan a la unidad transportadora escalonada desde el contenedor de tornillos. Los tornillos se mueven hacia arriba mediante escalones móviles.

- Los tornillos caen en el bloque en V desde la fase superior de la unidad transportadora escalonada.

- A continuación, los tornillos suspendidos en el casquillo caen en la guía lineal. Allí, la unidad de separación recibe los tornillos. La clasificación por aire hace que los tornillos que están desordenados caigan de nuevo en el contenedor de tornillos. El sensor de llenado de carriles comprueba el nivel de llenado de la guía lineal. Si la guía lineal está llena, no se suministran nuevos tornillos a la unidad transportadora escalonada.

- Si se necesita un tornillo en el cabezal de alimentación del módulo de apriete de la alimentación de tornillos, el deslizante de separación proporcionará un solo tornillo.

- A continuación, el tornillo se introduce dentro del módulo de apriete de la alimentación de tornillos a través del tubo de alimentación.

## Aplicable a: