# 维护周期

建议定期进行维修和预防性维护。如果设备无法正常工作，必须立即对其进行检查。维修期间，必须仔细清洁所有零件，并更换有缺陷或磨损的零件。

仅使用制造商推荐的配件。连接不合适的配件可能会导致危险。

## 每天进行一次

目检电缆（电气和气动）是否损坏。如有机械磨损或电气故障，必须更换相应的电缆。

## 每周进行一次

警告

抛射物危险

切勿使用压缩​​空气清洁产品。抛射物会造成严重伤害，尤其是眼睛。

- 切勿使用压缩​​空气清洁产品。

- 使用真空吸尘器或刷子清洁产品。

清洁螺丝进给单元

- 使用真空吸尘器或刷子清除灰尘和螺丝进给单元内部和外部的螺丝磨损。

  排出压缩空气中的冷凝水

  - 检查调节器中的水位，必要时排水。

## 每月进行一次

警告

压缩空气

高压空气可能导致严重损坏或身体受伤。

- 不要超过最大气压。

- 确保软管或管接头未损坏或松动。

进给管

- 目检是否有损坏，并检查其是否牢固地连接到螺丝进给单元上的接头上。如有必要，更换进给管。

线性导轨

1. 检查线性导轨是否磨损。

2. 如果​​线性导轨磨损，则线性导轨与盖板轨道之间的距离会增大，这意味着螺丝可能会从另一个上方滑过从而堵塞线性导轨。

线性导轨只能由 Atlas Copco 维修技术人员更换。

分隔单元

1. 检查刀片和顶板是否磨损。

2. 例如，如果刀片或顶板已磨损，则螺丝在分隔时会卡住。万一磨损或损坏，请更换刀片和顶板或整个分隔单元。

刀片和顶板只能由 Atlas Copco 维修技术人员更换。

## 适用于：