# Trasporto dell'alimentatore delle viti

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Non posizionare mai l'alimentatore di viti su superfici non protette. Le vibrazioni possono causare lo spostamento dell'alimentatore di viti e la caduta dalla superficie in cui è posizionato, con conseguenti lesioni fisiche gravi.

- Fissare l'alimentatore di viti in modo che non cada.

- Posizionare l'alimentatore di viti in corrispondenza di un bordo di arresto o su una superficie con una cavità adeguata.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Non trasportare o spostare l'alimentatore di viti senza assistenza. L'alimentatore di viti è pesante e può provocare gravi lesioni personali in caso di caduta.

- L'alimentatore di viti può essere trasportato solo con l'ausilio di paranchi idonei con sospensione opzionale.

- L'alimentatore di viti deve essere trasportato da due persone usando le apposite maniglie.

- L'alimentatore delle viti è dotato di impugnature incassate e collocate sul lato sinistro e destro. È possibile usare questi elementi per trasportare l'unità per brevi periodi. Opzionalmente, è possibile montare una sospensione sulla piastra di montaggio (verde).

- Rimuovere tutti i collegamenti prima del trasporto, in modo da prevenire danni ai cavi di collegamento.

## Applicabile a: