# Transporter l’unité d’alimentation en vis

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Ne jamais placer l’unité d’alimentation en vis sur une surface non sécurisée. En raison des vibrations, l’unité d’alimentation en vis peut se déplacer sur la surface où elle est posée et tomber, ce qui entraînerait des blessures corporelles graves.

- Fixer l’unité d’alimentation en vis pour éviter qu’elle ne tombe.

- Placer l’unité d’alimentation en vis à un endroit où il y a une butée ou une surface avec un renfoncement approprié.

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Ne jamais transporter ou déplacer l’unité d’alimentation en vis sans assistance. L’unité d’alimentation en vis est lourde et si elle tombe elle peut provoquer de sérieuses blessures corporelles.

- L’unité d’alimentation en vis ne peut être déplacée qu’avec des palans appropriés.

- Deux personnes doivent porter l’unité d’alimentation en vis en utilisant les poignées.

- L’unité d’alimentation en vis est équipée de poignées rétractables de chaque côté. Elles peuvent être utilisées pour transporter l’unité sur une courte distance. En option, une suspension peut être fixée sur la plaque de fixation (vert).

- Tous les connecteurs doivent être débranchés avant le transport pour éviter d'endommager les câbles de raccordement.

## S’applique à :