# Transport der Schraubenvorschubeinheit

WARNUNG

Quetschgefahr

Positionieren Sie die Schraubenzuführeinheit nie auf ungesicherten Oberflächen. Die Schraubenzuführeinheit kann sich aufgrund von Schwingungen auf der Oberfläche bewegen und herunterfallen, was zu schweren Personenschäden führen kann.

- Sichern Sie die Schraubenzuführeinheit gegen Herunterfallen.

- Stellen Sie die Schraubenzuführeinheit auf einer Oberfläche mit einer Anschlagkante oder einer geeigneten Ausbuchtung auf.

WARNUNG

Quetschgefahr

Transportieren Sie die Schraubenzuführeinheit niemals ohne Hilfe. Die Schraubenzuführeinheit ist schwer und kann bei Herunterfallen zu schweren Personenschäden führen.

- Die Schraubenzuführeinheit darf nur mithilfe von geeignetem Hebezeug mit optionaler Aufhängung transportiert werden.

- Die Schraubenzuführeinheit muss von zwei Personen mittels der Handgriffe getragen werden.

- Die Schraubenvorschubeinheit ist links und rechts mit versenkten Griffen ausgestattet. Für einen kurzen Transport können diese zum Tragen des Geräts verwendet werden. Wahlweise kann eine Aufhängung auf der Montageplatte (grün) montiert werden.

- Alle Anschlüsse sollten vor dem Transport entfernt werden, um eine Beschädigung der Verbindungskabel zu vermeiden.

## Gilt für: