# Componenti e funzione dell'alimentatore delle viti

## Costruzione

- Alloggiamento con contenitore per le viti, convogliatore a gradini, guida lineare e unità di separazione

- Alloggiamento con alimentatore

- Alloggiamento con componenti elettrici e pneumatici

- Sensori per il monitoraggio

## Componenti principali

N. | Descrizione | Funzione
1 | Alloggiamento | Contenitore delle viti con bocchettone di riempimento. Convogliatore a gradini: trasporta le viti rivolte verso l'alto. Guida lineare: trasporta le viti. Scivolo: dispone e trasporta le viti. Unità di separazione: separa le viti.
2 | Comandi | Interruttore rotante: Modalità "Automatica" o "Cambio punta". Pulsante luminoso: visualizzazione e conferma degli errori. Indicatore di stato.
3 | Collegamenti | Collegamento a Power Focus 6000, segnale di avvio del modulo di serraggio di alimentazione delle viti e altri collegamenti.
4 | Alloggiamento per l'alimentatore | Tensione di controllo e connettore IEC per il collegamento alla rete elettrica.
5 | Sensore ad anello | Boccola per il tubo di alimentazione, il sensore rileva le viti in uscita verso il modulo di serraggio di alimentazione delle viti.
6 | Alloggiamento | Componenti elettrici e pneumatici.
7 | Unità di manutenzione | Riduttore di pressione con valvola di arresto e filtro.
8 | Collegamenti pneumatici | Collegamento pneumatico per la corsa in avanti e all'indietro tra modulo di serraggio di alimentazione delle viti e alimentatore delle viti.
9 | Alimentazione pneumatica | Collegamento all'alimentazione dell'aria compressa.

## Processo di alimentazione

- Le viti vengono inserite nel contenitore apposito tramite il bocchettone di riempimento.

- Dal contenitore, le viti raggiungono il convogliatore a gradini e vengono trasportate verso l'alto tramite i gradini mobili.

- Le viti cadono nel blocco a V della guida lineare (appesa al colletto), in cui vengono instradate nell'unità di separazione.

## Il processo di separazione

- Se viene richiesta una vite dal modulo di serraggio di alimentazione delle viti, la vite viene separata dagli elementi di fissaggio allineati sulla guida lineare.

- La vite separata viene spinta pneumaticamente nel modulo di serraggio di alimentazione delle viti.

## Applicabile a: