# Intervalli di manutenzione

Eseguire le riparazioni e la manutenzione preventiva regolarmente. Se il dispositivo non funziona correttamente, ispezionarlo prontamente. Durante le riparazioni, pulire accuratamente tutte le parti e sostituire quelle difettose o usurate.

Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore. Il collegamento degli accessori non idonei è una potenziale fonte di pericolo.

## Attività da svolgere quotidianamente

Ispezione visiva in cerca di danni ai cavi (elettrici e pneumatici). In caso di usura meccanica o difetto elettrico, sostituire il cavo corrispondente.

## Attività da svolgere settimanalmente

ATTENZIONE

Pericolo di schegge

Non usare mai aria compressa per pulire il prodotto. Gli oggetti proiettati possono causare gravi lesioni, specialmente agli occhi.

- Non usare mai aria compressa per pulire il prodotto.

- Utilizzare un aspirapolvere o una spazzola per pulire il prodotto.

Pulizia dell'alimentatore delle viti

- Rimuovere la polvere e il prodotto dell'abrasione delle viti all'esterno e interno dell'alimentatore delle viti usando un aspirapolvere o una spazzola.

  Scarico della condensa dall'aria compressa

  - Ispezionare il livello dell'acqua nel regolatore e scaricarla, se necessario.

## Attività da svolgere mensilmente

ATTENZIONE

Aria compressa

Pressioni elevate possono provocare danni e lesioni gravi.

- Non superare la pressione dell'aria massima.

- Assicurarsi che non vi siano tubi o raccordi danneggiati o non fissati.

Tubo di alimentazione

- Ispezione visiva in cerca di danni e verifica della robustezza del collegamento verso l'alimentatore delle viti. Se necessario, sostituire il tubo di alimentazione.

Guida lineare

1. Esaminare la guida lineare in cerca dei segni di usura.

2. Se la guida lineare è usurata, la distanza tra di essa e il binario del coperchio sarà maggiore, consentendo alle viti di scorrere l'una sull'altra e bloccare la guida lineare.

Solo i tecnici di assistenza Atlas Copco possono sostituire la guida lineare.

Unità di separazione

1. Controllare la lama del coltello e la piastra della testa in cerca di segni di usura.

2. Se la lama del coltello o la piastra della testa sono usurate, la vite si incepperà una volta separata. In caso di usura o difetto, sostituire la lama del coltello e la piastra della testa o l'intera unità di separazione.

Solo i tecnici di assistenza Atlas Copco possono sostituire la lama del coltello e la piastra della testa.

## Applicabile a: