# Anschließen der Schraubenvorschubeinheit an die Druckluftzufuhr

WARNUNG

Druckluft

Hoher Luftdruck kann schwere Schäden und Personenschäden verursachen.

- Nicht den Maximalluftdruck überschreiten.

- Stellen Sie sicher, dass keine beschädigten oder losen Schläuche und Anschlussstücke vorhanden sind.

Die Druckluft muss frei von jeglicher Kontamination sein.

1. Verwenden Sie das Absperrventil (1), um die Druckluftzufuhr auszuschalten. Dies entlüftet und sichert vor unerwünschten Bewegungen.

2. Schließen Sie das Rohr für die Druckluftzufuhr an die Luftzufuhr an der Schraubenvorschubeinheit an (2).

3. Wenn alle Komponenten des Schraubenvorschubsystems pneumatisch angeschlossen sind, kann die Druckluftzufuhr durch Einschalten des Absperrventils wieder aktiviert werden.

## Gilt für: