# Mode Changement d’embout

1. Régler le commutateur rotatif sur la position « Changement d’embout ».

2. La vis est éjectée au niveau de la tête d'alimentation du module de serrage avec alimentation en vis et l'embout complet se déplace vers l’avant.

   Désormais, il est possible, par exemple, de changer l'embout du module de serrage avec alimentation en vis.

3. Une fois le changement effectué, régler le commutateur rotatif sur la position « Automatique ».

   L'embout complet du module de serrage avec alimentation en vis se déplace vers l'arrière, et la vis est chargée.

## S’applique à :