# Funktionsbeschreibung der Schraubenvorschubeinheit

Die Schraubenvorschubeinheit lagert, transportiert, sortiert und trennt die Schrauben und transportiert sie über das Zuführrohr zum Schraubenvorschub-Spannmodul.

- Die Schrauben befinden sich im Schraubenbehälter der Schraubenvorschubeinheit. Der Füllstand wird von einem Sensor an der Unterseite des Schraubenbehälters kontrolliert. Wahlweise kann ein Ultraschallsensor verwendet werden, um den Stand zu überwachen.

- Die Schrauben gelangen aus dem Schraubenbehälter in die Stufenfördereinheit. Die Schrauben werden über bewegliche Stufen aufwärts bewegt.

- Von der obersten Stufe der Stufenfördereinheit fallen die Schrauben auf den V-Block.

- Am Ring hängend, fallen die Schrauben dann in die Linearführung. Dort werden die Schrauben der Trenneinheit zugeführt. Die Luftsortierung bewirkt, dass ungeordnete Schrauben in den Schraubenbehälter zurückfallen. Der Schienenfüllsensor überprüft den Füllstand der Linearführung. Wenn die Linearführung voll ist, werden dem Stufenförderer keine neuen Schrauben zugeführt.

- Wenn im Vorschubkopf des Schraubenvorschub-Spannmodul eine Schraube benötigt wird, wird eine einzelne Schraube durch den Trennschieber bereitgestellt.

- Dann wird die Schraube durch das Zuführrohr in das Schraubenvorschub-Spannmodul geblasen.

## Gilt für: