# Zuführrohr

WARNUNG

Gefahren durch Druckluft und katapultierte Bauteile

Überprüfen Sie vor der Druckbeaufschlagung des Werkzeugs immer, ob alle Verbindungen zwischen dem Zuführschlauch und dem Schwenkarm sicher angezogen sind. Ansonsten können sich Schrauben mit hoher Geschwindigkeit lösen und schwere Personenschäden verursachen, insbesondere im Bereich der Augen.

- Daher muss entweder die Druckluftversorgung während sämtlicher Arbeiten am Verschraubungsmodul der Schraubenzuführung abgeschaltet und entlüftet werden oder der „Bitwechsel“-Modus an der Schraubenzuführeinheit aktiviert werden.

Das Zuführrohr transportiert die Schrauben durch Luftdruck von der Schraubenvorschubeinheit zum Schwenkarm des Schraubenvorschub-Spannmoduls.

Nr. | Beschreibung | Funktion
1 | Ringsensor um das Zuführrohr
2 | Zuführrohr | Führt die Schrauben von der Schraubenvorschubeinheit zum Schraubenvorschub-Spannmodul
3 | Schraubenvorschub-Spannmodul | Siehe Produktinformationen für das Schraubenvorschub-Spannmodul

## Gilt für: