# Tubo di alimentazione

ATTENZIONE

Alta pressione atmosferica e pericolo di schegge

Verificare sempre che tutti i collegamenti tra tubo di alimentazione e braccio orientabile siano saldamente fissati prima di collocare l'utensile sotto pressione. In caso contrario, le viti potrebbero schizzare via ad alta velocità e causare gravi lesioni, specialmente agli occhi.

- Per questo motivo, disattivare e scaricare l'alimentazione pneumatica durante l'esecuzione dei lavori sul modulo di serraggio con avanzamento delle viti, o impostare la modalità "Cambio punta" sull'unità di avanzamento delle viti.

Il tubo di alimentazione trasporta le viti dall'alimentatore delle viti al braccio orientabile del modulo di serraggio di alimentazione delle viti mediante pressione pneumatica.

N. | Descrizione | Funzione
1 | Sensore ad anello posto intorno al tubo di alimentazione
2 | Tubo di alimentazione | Trasferisce le viti dall'alimentatore delle viti al modulo di serraggio di alimentazione delle viti
3 | Modulo di serraggio di alimentazione delle viti | Consultare le informazioni sul prodotto del modulo di serraggio di alimentazione delle viti

## Applicabile a: