# Remplacer le tuyau d’alimentation

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

1. Ouvrir le couvercle du carter.

2. Dévisser la vis de serrage sur le raccord et retirer le tuyau d'alimentation et le raccord du tuyau d'alimentation.

3. Enfoncer le nouveau tuyau d'alimentation dans le raccord du tuyau d'alimentation. Enfoncez le raccord du tuyau d'alimentation avec le tube dans le raccord de l'unité d'alimentation à vis, puis serrer la vis de serrage.

## S’applique à :