# Montage und Anschluss der Schraubenvorschubeinheit

WARNUNG

Quetschgefahr

Transportieren Sie die Schraubenzuführeinheit niemals ohne Hilfe. Die Schraubenzuführeinheit ist schwer und kann bei Herunterfallen zu schweren Personenschäden führen.

- Die Schraubenzuführeinheit darf nur mithilfe von geeignetem Hebezeug mit optionaler Aufhängung transportiert werden.

- Die Schraubenzuführeinheit muss von zwei Personen mittels der Handgriffe getragen werden.

WARNUNG

Quetschgefahr

Positionieren Sie die Schraubenzuführeinheit nie auf ungesicherten Oberflächen. Die Schraubenzuführeinheit kann sich aufgrund von Schwingungen auf der Oberfläche bewegen und herunterfallen, was zu schweren Personenschäden führen kann.

- Sichern Sie die Schraubenzuführeinheit gegen Herunterfallen.

- Stellen Sie die Schraubenzuführeinheit auf einer Oberfläche mit einer Anschlagkante oder einer geeigneten Ausbuchtung auf.

VORSICHT

Stolpergefahr und Gefahren durch Verfangen

Vermeiden Sie herumliegende Kabel, indem Sie Geräte an möglichst nahe am Einsatzort liegende Steckdosen anschließen. Sind herumliegende Kabel bei stationären Geräten nicht zu vermeiden, verwenden Sie Kabelbinder und Abdeckleisten.

Positionieren Sie die Schraubenvorschubeinheit so, dass die Steuerungen erreicht werden können und die Kabel- und Schlauchführung keine scharfen Biegungen hat.

Die Schraubenvorschubeinheit muss eben und ausgerichtet sein.

## Anschließen der Schraubenvorschubeinheit an das Zuführrohr

1. Öffnen Sie die Abdeckung.

2. Schieben Sie das Zuführrohr in den Zuführrohranschluss. Schieben Sie den Zuführrohranschluss durch den Ringsensor und in den Anschluss an der Schraubenvorschubeinheit (1)

3. Sichern Sie den Zuführrohranschluss, indem Sie die Spannschraube an den Anschluss an der Schraubenvorschubeinheit anziehen.

4. Befestigen Sie das andere Ende des Zuführrohrs am Schwenkarm des Schraubenvorschub-Spannmoduls (siehe Produktinformationen zum Schraubenvorschub-Spannmodul).

## Anschließen der Schraubenvorschubeinheit an den pneumatischen Vorwärtshub und Rückwärtshub

1. Schieben Sie den Schlauch für den Vorwärtshub (schwarz) auf den Anschluss mit dem schwarzen Ring (2).

2. Schieben Sie den Schlauch für den Rückwärtshub (gelb) auf den Anschluss mit dem gelben Ring (3).

3. Schließen Sie die anderen Enden der Vorwärtshub- und Rückwärtshubschläuche an die entsprechenden Anschlüsse am Schraubenvorschub-Spannmodul an (siehe Produktinformationen zum Schraubenvorschub-Spannmodul)

## Anschließen der Schraubenvorschubeinheit an die Starttaste am Schraubenvorschub-Spannmodul

1. Schließen Sie die Verbindungsleitung an die Klemme an (B25,4).

2. Schließen Sie das andere Ende der Verbindungsleitung an den entsprechenden Anschluss am Schraubenvorschub-Spannmodul an (siehe Produktinformationen zum Schraubenvorschub-Spannmodul).

## Anschließen des Schraubenvorschubmodul an den Power Focus 6000

1. Schließen Sie das Anschlusskabel für die Steuerspannung des Power Focus 6000 an den Anschluss (B26) an.

2. Schließen Sie die Signalleitung des Power Focus 6000 an den Anschluss (B22) oder (B23) an.

## Anschließen der Schraubenvorschubeinheit an das Netzwerk

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

## Gilt für: