# Istruzioni per la manutenzione

ATTENZIONE

Pericolo elettrico

Rischio di elettrocuzione.

- Scollegare sempre la macchina e l'apparecchiatura da tutte le fonti di alimentazione prima di eseguire lavori di manutenzione o riparazione.

ATTENZIONE

Rischio di taglio

Oggetti appuntiti possono causare lesioni, in particolare alle mani.

- Indossare sempre guanti antitaglio in caso di sostituzione dei componenti, riparazioni o rimozione dei blocchi.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Per la sostituzione, usare solo fusibili originali Atlas Copco Industrial Technique AB con amperaggio specificato.

In questa sezione

- Svuotamento automatico della condensa
- Svuotamento manuale della condensa
- Svuotamento e pulizia dei contenitori di raccolta
- Sostituzione del tubo di alimentazione

## Applicabile a: