# Svuotamento e pulizia dei contenitori di raccolta

Il risultato dell'abrasione delle viti viene raccolto in appositi contenitori. Svuotarli regolarmente, a seconda dell'usura delle viti.

Un contenitore di raccolta è collocato nella parte anteriore, sotto la connessione del tubo di alimentazione, e l'altro sul retro (illustrazione in basso). È possibile rimuovere i contenitori di raccolta con una chiave esagonale, dopo aver svitato le 8 viti M5. Quindi è possibile svuotarli.

## Applicabile a: